|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量  单位 | 主要参数(要求) |
| 1 | 钢木中央台 | 1张 | 1.尺寸：≥3600\*1500\*800mm;  2.柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条；  3.钢架采用40\*60\*1.2mm厚镀锌钢管焊接而成，表面环树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，耐用;  4.台面采用12.7厚实心理化板；整体平桌面。多种颜色搭配可选；边缘加厚至25.4mm厚单面覆膜优质优芯理化板台面；  5.凳子 4把  5.1.方凳规格:≥340\*240\*450mm;  5.2.凳腿壁厚≥1mm； |
| 2 | 钢木边台 | 1张 | 1.尺寸：≥3000\*800\*800mm;  2.柜体采用18mm E1级三聚氰胺饰面刨花板、PVC防水处理封边条；  3.钢架采用40\*60\*1.2mm厚镀锌钢管焊接而成，表面环树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，耐用;  4.台面采用12.7厚实心理化板；整体平桌面。多种颜色搭配可选；边缘加厚至25.4mm厚单面覆膜优质优芯理化板台面；  5.凳子 2把  5.1.方凳规格:≥340\*240\*450mm;  5.2.凳腿壁厚≥1mm； |
| 3 | 室内设备配套水电 | 1套 | 1.DN20PPR给水管，室外地面部分需进行填土掩埋或隔热保温处理。包括排水管施工及所有辅材用料及室内设备用电，及设备安装，具体需求需在报价前与用户进行沟通，否则报价无效。 |